1. Режим управления "ДУ"

На главной вкладке нажмите кнопку D:\©Замышевский\Документы\Арм ДУ\Кнопка ДУ.jpg.

В окне браузера выведется Яндекс-карта с нанесенными на нее условными обозначениями светофорных объектов (СО).

Необходимо выбрать курсором нужный СО на карте.


На экране появится форма, содержащая с левой стороны кнопки с упрощенными изображениями номерных фаз (до 8-ми штук), с правой стороны расположены кнопки режимов ЖМ, ОС, ЛР и КУ. Яндекс-карта под формой остаётся подвижной.

СО переходит в режим смены фаз "СФ ДК".



Переключение перекрестка на нужную фазу или режим производится нажатием соответствующей кнопки.

Если во время работы с выбранным СО нажать на Яндекс-карте на изображение другого перекрёстка появится следующее предупреждение:



Режим "СФ ДК" снимается при закрытии вкладки кнопкойD:\©Замышевский\Документы\Арм ДУ\Кнопка Выход.jpg.

Если необходимо, можно повторить действия для других перекрестков.